

开发系统做好工程文件后，按下面步骤将配置好的工程下载到网关里。


注意：电脑与网关连接的网口在同一个网段，但IP不能相同。


1. 下载工程步骤


















以下两个图均代表更新工程成功







2. 修改IP地址配置说明










设置自动获取成功如下图



设置固定IP修改成功，如下图

